Mag loop kontroller

Styk liste

S1 1 polet afbryder

S2 1 polet afbryder

S3 1 polet afbryder (kan være sammenbygget med encoderen)

S4 mikroswitch. (aktiveres af knast på akslen til drejekondensatoren)

SWR Directional kobler (tandem match)

Enc encoder (let elektronik, Rotary Encoder - Illuminated (RGB) Vare Nummer: COM-10982

Motordriver Spark fun EasyDriver ( let elektronik Stepper Motor Driver Vare Nummer: ROB-12779

Arduino Arduino uno

M Bipolær Steppermotor

LCD LCD, 4 linier a 20 karakterer

P1 Trimme potentiometer 10 kOhm

7805 spændingsregulator 7805

C1 C1 0,1 muF